   Benutzung der CRYPTO-BOX MICRO ADVANCED unter WINDOWS NT
   ========================================================

   Um unter WINDOWS NT 3.1, 3.5 oder 3.51 (empfohlen) die CRYPTO-BOX
   MICRO ADVANCED ansprechen zu können, müssen spezielle Gerätetreiber
   für den oder die parallelen Druckerports installiert werden. Wurden
   diese Treiber installiert und konfiguriert, kann die CRYPTO-BOX 
   angesprochen werden.
   Die DLL "cbmvdd.dll" sollte für Ihre Anwendung immer erreichbar
   entweder im Arbeitsverzeichnis der Anwendung selbst oder im
   WINDOWS NT Systemverzeichnis plaziert sein.

   Auf der WINDOWS NT Diskette sind folgende Dateien enthalten:



   Dateiname:                      Verwendung:
   ----------                      -----------

   cbminst.bat  .................  Installation der Treiber
   regini.exe  ..................  Registrierung der Treiber
                                   (cbminst.bat)
   cbmdev#.ini  .................  Initialisierung der Treiber
   cbmdev#.sys  .................  Treiber für die CRYPTO-BOX MICRO
                                   ADVANCED

   cbmvdd.dll  ..................  Funktionen der CRYPTO-BOX MICRO
                                   ADVANCED

   Installation:
   =============
   Benennung der Gerätetreiber:

   1. CBMDEV1             für LPT1
   2. CBMDEV2             für LPT2
   3. CBMDEV3             für LPT3

   Unsere CRYPTO-BOX - Gerätetreiber sind WINDOWS NT Kernel Device
   Driver (Treiber, die unter WINDOWS NT die Hardware ansprechen). Um
   diese Art Treiber installieren zu können, müssen Sie als ein Mitglied
   der Administratorengruppe (Administrators group) angemeldet
   ('eingelogged') sein.

   Die Installation der Gerätetreiber beinhaltet vier Schritte:
      1. Kopieren der Treiber und der  CBMVDD.DLL nach WINDOWS NT
      2. Eintragung der Treiber im WINDOWS NT Register
      3. Konfigurierung der Treiber

   Die ersten drei Punkte werden automatisch durch die Batchdatei
   "cbminst.bat" ausgeführt.:
      - öffnen Sie ein Fenster der NT Konsole (NT DOS Fenster)
      - Legen Sie die WINDOWS NT Diskette in Laufwerk A: ein
      - Wechseln Sie zum Laufwerk A: indem Sie "A:" eingeben
      - Wechseln Sie in das Verzeichnis "NT_32" indem Sie "
        "cd NT_32" eingeben.
      - Rufen Sie die Datei "cbminst.bat" auf, indem Sie
        "cbminst [#nr]" eingeben. Hierbei müssen Sie nur den
        Ausdruck [#nr] durch die Zahl 1 für "cbmdev1.sys",
        2 für "cbmdev2.sys", 3 für "cbmdev3.sys" oder
        a für alle drei Treiber (empfohlen) ersetzen.

   Nun werden die ensprechenden Treiber in das Systemverzeichnis
   von WINDOWS NT kopiert und die notwendigen Eintragungen vorgenommen.

   Um die Treiber zu aktivieren müssen Sie WINDOWS NT jetzt neu starten.

   Nachdem Sie WINDOWS NT neu gestartet haben öffnen Sie das Fenster
   "Hauptgruppe" (Main Window), dann das Fenster "Systemsteuerung"
   (Control Panel) und hier das Fenster "Geräte" (Devices).
   In dem nun erzeugten Fenster werden alle verfügbaren Geräte
   angezeigt und unter diesen auch die gerade installierten Treiber
   CBMDEV1..3. (durch Drücken der Taste 'M' erreichen Sie den
   gewünschten Eintrag schneller).

   Die folgenden Einstellungen sollten bei den CRYPTO-BOX Gerätetreibern
   "CBMDEV1..3" gesetzt sein:

   CbmDev1        Started         Automatic
   CbmDev2        Started         Automatic
   CbmDev3        Started         Automatic

   Damit ist bestätigt, daß alle Treiber installiert und aktiviert sind.

   Der dritte Punkt der Installation wird automatisch durch den
   Gerätetreiber selbst durchgeführt.

   Entfernen der Gerätetreiber:
   ============================

   Es ist nur selten nötig die Gerätetreiber zu entfernen, da sie
   keinerlei Schaden im WINDOWS NT System anrichten und nur bei Bedarf
   gestartet werden. Falls doch nötig genügt es die Treiber zu
   deaktivieren.
   Möchten Sie die Treiber trotzdem wieder entfernen verfahren Sie wie
   folgt.:
           - Starten Sie "regedt32"
           - Suchen Sie dann die Einträge der Treiber CBMDEV1 ...CBMDEV3
           - Drücken Sie die Taste "Entf"(Del) um die Treiber zu löschen

   Die Registereinträge der Gerätetreiber finden Sie unter:

   \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\CbmDev1
   \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\CbmDev2
   \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\CbmDev3

   Warum drei Treiber ?
   ====================

   Nach der Philosophie von WINDOWS NT sollten Gerätetreiber möglichst
   ein Minimum an Systemresourcen benötigen. In einem System kann es
   zwar durchaus drei parallele Druckerschnittstellen geben, aber
   notwendigerweise nicht immer drei CRYPTO-BOXen an drei verschiedenen
   Druckerschnittstellen. Diese drei Gerätetreiber ermöglichen es
   angepaßt an den individuellen Fall die jeweils bestmögliche
   Konfiguration zu erreichen. Es schadet allerdings auch nicht, wenn
   alle drei Treiber installiert und aktiviert sind.
   Sie werden keinerlei Performance-Einschränkungen bemerken und auch
   das Drucken kann wie gewohnt durchgeführt werden.


